## 附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **新海钢大厦项目电梯装潢工程报价表** | | | | | | | |
| **序号** | **装潢区域** | **材料名称** | **计量单位** | **数量** | **单价** | **小计** | **备注** |
| 1 | 轿门1100\*2400 | 1.0SUS304 茶色拉丝不锈钢+抗指纹 | 套 | 4 |  |  |  |
| 2 | 前壁及门楣 | 1.0SUS304 茶色拉丝不锈钢+抗指纹 | 台 | 4 |  |  |  |
| 3 | C0P | 1.0SUS304 茶色拉丝不锈钢+抗指纹(不含按钮、屏显等电子部件) | 台 | 8 |  |  |  |
| 4 | C0P正方形按钮 | 定制微动按钮，以及开、关、警铃、残疾标志，灯源待定，一个C0P共27个按钮。 | 个 | 216 |  |  |  |
| 5 | 轿厢三壁1350kg 2000(宽)\*1500(深)\*2800(高) | 面对轿门左右两侧白色岩板，后壁板为艺术玻璃+辅助板为茶色拉丝不锈钢+抗指纹+暗藏灯带 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 轿厢三壁1350kg 2100(宽)\*1600(深)\*2800(高) | 面对轿门左右两侧白色岩板，后壁板为艺术玻璃+辅助板为茶色拉丝不锈钢+抗指纹+暗藏灯带 | 台 | 3 |  |  |  |
| 7 | 扶手 | 两侧壁配灰茶色喷砂不锈钢方形扶手 | 台 | 8 |  |  |  |
| 8 | 吊顶 2100\*1600 | 茶色拉丝不锈钢+抗指纹+LED简灯+暗藏灯带 | 台 | 3 |  |  |  |
| 9 | 吊顶 2000\*1500 | 茶色拉丝不锈钢+抗指纹4D筒灯+暗藏灯带 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 地板 2100\*1600 | 灰色大理石 | 台 | 3 |  |  |  |
| 11 | 地板 2000\*1500 | 灰色大理石 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 厅门含门框(防火门7)1100\*2400 | 1.0SUS304 茶色拉丝不锈钢+抗指纹 | 套 | 96 |  |  |  |
| 13 | 合计 | |  |  |  |  |  |
| 附注：1.本项目写字楼1栋，地下三层，地上21层。对4台客梯进行装潢，装潢范围为电梯轿厢吊顶、侧壁及地板，以及共24层电梯厅门等。  2.本报价表中的工程量为暂定工程量，最终以实际施工工程量为准。  3.以上报价应已含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金及一切风险费用，合同期内不予调整。  4.以上报价需包含施工图深化设计费用，以及电梯厅门拆装、调试费用（注：电梯厅门拆装及调试费用需由贵司与电梯公司自行协商确定）。 | | | | | | | |
|
|
|